区域

【区域】包含楼层，所有楼层的定义都要在一个【区域】内，删除【区域】将删除该【区域】内所有楼层，进而会删除楼层内所有构件。
划分区域

划分楼层区域

如一个工程中出现多套楼层标高情况，如图1，可根据其不同的高度情况分别设置。工程是否要划分楼层区域需根据工程实际情况而定，如无需求此部分操作忽略。

图1

点击【绘图工具栏】的“搜索外轮廓”或“连线画”按钮，在轴网上划分各楼层区域平面范围。

图2

区域划分完成后，可在“明细列表”中修改其名称，如下图。

修改区域名称

选择划分好的相应区域，定义各自的楼层标高情况，如下图。

定义楼层

说明

1.新建一个工程后，程序默认创建一个区域，这个默认区域的范围为最大范围。此时划分区域只确定区域范围，而并不创建新区域。此后再划分区域，则生成新区域。

2.区域与区域间可重叠，也可以分离。

3.每个区域下有单独的楼层表。删除区域则会删除该区域下的所有楼层，进而删除所有楼层中的类型定义及构件。

4.划分区域应尽量在制作工程的前期进行，否则会影响很多数据。