承台

配筋定义

矩形承台钢筋定义时，在配筋选择，网格配筋、笼式配筋和梁式配筋，如图所示

承台钢筋计算参数

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

1.网格式：

下图为网格式承台的图纸：

承台1

根据图纸中钢筋信息，选择网格式类别可看到如下图的三维效果，配筋信息可在属性窗中输入，根据图纸不输入上部横筋与纵筋。见下图，

网格式

2.笼式

通常笼式承台在图纸中见下图：

承台2

在软件中输入钢筋信息时需要注意几个问题。首先为类别，类别在明细视图的“类别”中修改，然后需要在属性窗中输入相应的钢筋信息即可完成笼式承台的钢筋布置。如下图

笼式

3.梁式

梁式承台首先需要在软件中修改类别为梁式，然后在属性窗中输入钢筋数据。如下图

梁式

布筋方式

承台在布筋方式上与独基一样，同属于“免布置型构件”，布筋方式详见 布筋画法 中的“免布置型构件”。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

钢筋计算参数

查看钢筋计算参数介绍，请点击此处。

承台钢筋计算参数

承台的钢筋计算参数同独基一样，只是默认值稍有不同。