房间

说明

在CAD建筑图纸中，会在建筑平面图中将房间定义出来，如休息室，办公室，卧室等等，并且一般以表格形式集中定义各部分的装修。详细见：房间装修说明 。

定义样式

房间装修的定义主要是设置依附，定义标高。详细见：定义房间样式 。

绘制方法

房间 属于“面状构件”，绘制方法参见 绘制面状构件 。

自动布置：在“绘图命令栏”选择此画法后，在由墙围成的一个封闭区域内“单击”即可。软件自动根据墙封闭的空间生成房间装修。

查看包括绘制方法等常用操作，可详见 建模 。

注意事项

1.房间装修不定义做法，而是其依附构件定义做法，在房间范围内遇到相关构件，则使用定义好的做法计算。房间不定义依附表示不计算。

常见问题

1.房间绘制结束后如何修改标高？

标高需要在绘制房间之前设置，即标高属性类型定义。若发现房间布置完毕但标高忘记设置时，只需回到“样式”页签再次设计房间即可。需要注意的是这是会弹出提示窗口，如下图

点击“是”变按照新设定的类型定义重新布置房间装修。

2.如何重新生成房间？

若想重新生成房间装修即选择需要重新生成的房间点击“重新生成”根据需要选择选项，如下图

点击“确定”即可。

示例工程