CAD识别

简介

CAD图纸上包含了工程很多的信息，将图纸导入到软件中，从中提取需要的数据，可以减少大量重复性的操作，提高工作效率，缩短项目周期。

在进行图纸管理前，需要先对图纸基本属性与特点进行了解。

图纸管理

在进行CAD识别前，需要对图纸进行处理，为准确、快捷的识别构件，做好准备。此部分内容包括：导入CAD图纸文件，划分图块，图块编辑。

自动识别

图块准备完成后，可进行自动识别。此部分内容包括：识别轴网，识别构件。

参考CAD底图布置

CAD图块不仅可用于识别构件，也可在画构件时，将其做为底图参照布置。如：在绘制非承重墙、门窗、散水等。详见：参考CAD底图布置。

手动设置钢筋标注需要按CAD图中零散的钢筋标注依次设置，操作较为繁琐。软件提供了 自动提取CAD底图的钢筋标注功能，处理此类问题变得轻松简单。

应用技巧与注意事项

此部分将介绍CAD识别过程中的应用技巧与注意事项。例如：如何识别变截面梁、如何才能使识别更加准确等等。详见：应用技巧与注意事项。