应用技巧与注意事项

应该技巧

1.利用CAD底图，核查构件位置、截面等信息。详见：参照CAD底图核查。

注意事项

1.实际工程中CAD文件有多种格式（目前较多的是2004、2006），软件支持2000格式的CAD图纸，如有格式不符则需要转换。

2.如何提高识别精度？

首先，要正确的选择图纸。

图纸是软件进行识别的信息来源，如果图纸本身的信息就不全，那么必然会影响识别的准确性。

一个工程的CAD图纸有很多种，平面图、建筑图 及 结构图等。相对来说，结构图包含更多的工程信息，所以请用结构图进行识别。

其次，要对齐图纸。

打开一个新图块时，要先把CAD图中的轴网与工程中的轴网对齐，否则识别出的构件会与工程中的轴网发生错位。

再次，要在有效的的图纸上识别构件。

例如：梁平面图中虽然也有柱子构件，但其主要描述的是梁的信息，柱的信息并不完整。所以应在此图上识别梁，如果要识别柱应在对应的图中识别。

最后，要注意识别的顺序。

线型构件在绘制后，会查找其支座等信息，并做相应调整。所以先识别点状构件再识别线型构件，会让识别更精确。