识别柱构件图形

在“柱”类型下，选中任意一个CAD柱图元，然后点击“选取同层图元”键，即所有的CAD柱图元均被选中，如下图，【中间结果】中显示了共有图元148个，当前选中了58个。

识别出中间结果

因为在一般CAD图中，柱、梁、墙的边线可能重合，加上有些CAD图纸绘制的不规范，构件的名称不全，不可避免的会出现识别不准确的情况，所以为了保证生成构件与CAD信息的一致性，识别构件时不能直接生成构件，而是先识别出【中间结果】，在【中间结果】中对识别出的数据进行修改后，就可以创建构件了。

核对中间结果

点击“识别构件”按钮，软件会生成【中间结果】，用于核对数据，如下图。

大多数建筑都是对称或有规律的，例如：KZ-1可能位于建筑的四个角落，若在一个有暗柱的地方识别成了KZ-1，很可能就是图纸不规范造成的识别不正确。所以核对每个类型数据时，可根据对称性，受力性等经验进行快速核对。

生成构件

在【中间结果】中，可对构件的类别，类型名进行修改，修改完成后，选中要生成的【中间结果】，点出“创建构件”即可生成构件。