暗柱

说明

暗柱与 框架柱 操作、布筋、钢筋计算参数基本相同，不同的是工程中暗柱可能上下层会变截面，大多随墙体样式变化，所以暗柱多为异形暗柱，如下图。

异形暗柱

配筋

下图为暗柱的截面配筋图：

暗柱

在图中比较明显的可以看到有暗柱截面尺寸、标高、主筋及箍筋的信息，并在截面中可看到每边主筋的分布，及箍筋拉筋的情况。此类较复杂的暗柱钢筋信息，需要在 截面视图 中对进行配筋。

查看钢筋的配筋介绍，请点击此处。

关于布筋画法等常用操作，可详见 布筋 。

异形暗柱的截面编辑

1.类型级异形截面定义

在类型定义级的属性窗中，点击“截面”属性中的按钮，弹出“截面编辑器”。编辑完成后，以此类型绘制的暗柱样式即为编辑好的异形样式。

2.构件级异形截面编辑

选中异形暗柱构件后，再用“截面编辑器”编辑，确定后，只是该构件的截面发生了变化，而不会影响其他暗柱构件。

3.异形截面钢筋对齐

异形暗柱的钢筋信息输入后，点击“截面视图”弹出异形截面，点击“自动调整钢筋位置”，软件自动对齐暗柱钢筋，异形截面的钢筋对齐完毕。如下图：