钢筋合组

钢筋合组的意义

钢筋合组-1

在实际工程计算过程中，为了计算工程量，我们需要绘制出每一个构件的三维图形，如框梁、框柱、独立基础等构件，这样软件可以根据构件的相交重合情况，计算出工程量如上图。而计算钢筋量时，我们只需计算出每一个类型中的一个钢筋量，然后乘以此类型下的构件个数即可。

“免布置型”构件钢筋合组

钢筋合组-2

软件中绘制完建模之后，切换到“布筋”状态，软件自动布置“免布置型”构件钢筋，并且自动合并框架柱、独立基础等“免布置型”构件的相同个数。操作中同类型构件为一组，只需修改一个，其它相同变化如上图（DJ-1切换到“布筋”自动归并相同独基个数）。

“线布置型”构件钢筋合组

钢筋合组-4

同样在布置梁等“线型布置构件”时，软件会自动判断现在所布置的梁，是否与之前已布置的梁类型相同，并且自动提示是否合并。确定合并之后两道梁就建立了关联关系，两道梁的所有修改都是联动的。

报表中查看钢筋合组

钢筋报表中，每个类型只出现一个钢筋明细，其它只累计个数如下图。

钢筋合组-3
钢筋合组

提示：同类型构件合并组后，若选中任意一个，则其它的同组构件以实体显示，以作提示。修改组内任意一个构件的钢筋，同组的其他构件的钢筋信息也会随之修改。即：同组的钢筋信息保持一致。