定义依附

某些构件有依附构件时，可添加所需的依附构件类型。

1. 独基：可以依附垫层、桩和土方中的基坑。

2. 条基：可以依附垫层、桩和土方中的沟槽。

3. 板基：可以依附垫层和土方中的大开挖。

4. 基梁：可以依附垫层、桩和土方中的沟槽。

5. 集水坑：可以依附垫层、土方。

6. 门窗：可以依附梁中的过梁。

7. 楼梯：可以依附梁、板，一般板为高中低端平台板，梁为高中低端梯梁。

8. 房间装修：依附天棚装修、地面装修、立面装修

9. 阳台：可以依附板、墙（栏板）、梁（过梁）

10. 雨篷：可以依附板、挑檐、梁

11. 飘窗可以依附板（顶板）、板（底板）、幕墙、洞口

以独基为例，在样式页签下方“依附”窗中选择相应的土方、垫层类型，确定“依附”关系后，绘制该类型独基时土方、垫层随之生成，加快了绘制速度。

注意：依附类型的信息可以与该类型定义的信息不一致。如：我们把垫层1（DC-1）的出边设置为100，然后将其设置为独基（DJ-1）的依附垫层，并把依附垫层的出边设置为200。

因为DJ-1设置了依附，所以绘制一个独基时，会在独基下面自动布置DC-1，但其出边为200，以DJ-1的依附信息为准；而以DC-1单独绘制一个垫层时，其出边为100，以DC-1的类型定义为准。依附中的做法定义需要注意的同样如此。

设置独基依附
定义依附