标记线

画斜轴

步骤1：在轴线类型中选择“标记线”，单击绘图命令栏中的“画斜轴”按钮；

步骤2：在斜轴起点的轴交点单击鼠标；

步骤3：移动鼠标到斜轴终点的轴交点单击，斜轴绘制完成。

画斜轴

画弧轴

步骤1：单击绘图命令栏中的“画弧轴”按钮；

步骤2：单击弧轴起点的轴交点；

步骤3：移动鼠标到弧轴终点的轴交点单击，绘制完成。（弧轴由起点到终点，按逆时针方向绘制一个弧形轴线）

步骤4：打开属性窗，在属性窗中修改半径、弦高以及圆心角。

画弧轴

画三点弧轴

步骤1：单击绘图命令栏中的“画三点弧轴”按钮；

步骤2：鼠标依次连接任意三个轴线交点；软件根据三个轴交点自动生成弧线。

画三点弧轴

画平行轴

步骤1：单击绘图命令栏中的“画平行轴”按钮；

步骤2：选择一条轴线为源轴，在准备绘制平行轴的起点单击鼠标；

步骤3：移动鼠标至平行轴终点单击，在弹出的轴距窗口中输入轴距，完成绘制；

也可以直接点击轴距“数字”修改。

画平行轴

画夹角轴

步骤1：单击绘图命令栏中的“画夹角轴”按钮；

步骤2：选择一条轴线为源轴，在此轴线上选择一个夹角轴线通过的轴交点，单击左键；

步骤3：在夹角轴的起点位置单击，移动至夹角轴终点单击左键；

步骤4：在弹出的轴距窗口中输入夹角轴距原轴的角度，也可以直接点击“角度”修改；

画夹角轴

画垂直轴

步骤1：单击绘图命令栏中的“画垂直轴”按钮；

步骤2：选择一条轴线为源轴，在此轴线上选择一个交点单击左键；

步骤3：在源轴垂直位置移动鼠标，在垂直轴的起点单击左键，移动至垂直轴终点单击左键；

步骤4：在弹出的轴距窗中输入垂直轴与之平行的轴线的轴距，点击“确定”即完成操作。

画垂直轴

提示：依附于标记线绘制轴线线时，该标记线必须有轴交点，否则不能依附该标记线。