数据校验

说明

数据校验就是对楼层、类型定义、做法、工程量构件、钢筋构件进行合法性、合理性的验证。自动修改不合法数据，查出不合理的数据。

校验
校验门窗绘制位置错误

操作

首先点击菜单栏中工具下的“数据校验”，见下图。

工具中的“数据校验”

然后在弹出的窗口中勾选要校验的内容，点击确定，如下图。

选择要校验的内容

“柱”构件操作工程中，遇到布置钢筋后，对构件模型（工程量图形）进行再次修改（标高、尺寸）的情况，可以直接点击窗口上方“菜单栏”工具下的“校验构件” 选项如上图。

【校验内容】：类型定义的引用错误，类型的依附类型和依附做法不同等错误；构件的空间关系是否合理（门窗、洞口画到了柱、墙里面引起的错误等）、构件重叠、板的位置；钢筋与工程量信息不匹配等错误。

【校验范围】：选择需要校验的范围，若要单独检查某层可切换到该层，选择“当前楼层”。

【校验方法】：如果选择“快速校验”，则不会进行重叠及位置的检查，在校验过程中也不会“压缩数据”。不选择“快速校验”，则可以对这三个参数进行按需要组合。选择“自动修复”，将会修复查出的错误。

校验结果

修复：可点击“修复当前行”修复选中行的错误，也可以点击“全部修复”来修复所有的错误。

忽略：忽略的错误或警告，再次校验时，忽略的结果将不再提示错误。

筛选：先选中某行，点击“筛选”，则会只显示同类错误，隐藏其他类型的错误，便于统一处理。点击“取消筛选”则显示筛选前的状态。