操作状态栏

在【建模】、【布筋】状态下，通过“操作状态栏”里提供的功能，可实现“视图的旋转、平移”、“实体线框显示”、“位置修改”、“显示控制”等状态的控制。

操作状态栏

【显示模式】

可选择“实体”，“线框”显示。查看工程效果时，可在实体模式下查看。详见：显示模式。

【视图栏】

提供“平移窗口”、“局部放大”、“实时缩放”、“满屏显示”、“三维旋转”，以及从不同角度查看图形的功能。点击绘图区，用键盘方向键也可以平移窗口。详见：视图栏。

【三维旋转】

对图形进行三维查看，更直观的显示构件的空间关系。详见：三维旋转。

【漫游】

绘制好构件后，使用“漫游”功能可让人置身工程内，查看构件的空间关系。

【F3偏移窗口】

建模状态下，若处于激活状态，则绘制构件时会弹出“构件偏移窗体”。详见：偏移窗口。

【F4显示名称与标注】

若激活此状态，则建模状态下，显示构件名称；布筋状态下，显示钢筋构件标注。详见：显示名称与标注。

【位置修改】

建模状态下，选中工程量构件后，点击“位置修改”，可以对其位置进行修改，如修改偏心值，出边放坡等。详见：位置修改。

【背景色】

可以选择背景颜色，建议绘制时选择黑色，打印模型图时选择白色。
背景色

【CAD图形】

可以对与当前楼层关联的图块进行显示隐藏，并且可在各图块间进行切换。
CAD图形

【相关构件】

在当前楼层中，点击“相关构件”可以显示在当前楼层标高范围内的其它构件。例如：跨层构件。如果存在其他区域的构件，也能显示出来。
相关构件

【显示控制】

可以将不需要显示的构件或构件类型进行隐藏，以免构件太多，影响查看。详见：显示控制。

【锁定显示】

将构件的显示锁定，则切换楼层或切换构件类型时，将保持当前的显示规则，后期检查、局部处理更方便，详见：锁定显示。

【局部显示】

可以把不需要查看的构件进行排除，并且保持各类构件模型的空间关系，准确显示选择的局部构件。详见：局部显示。

【屏幕旋转】

可将绘图区进行任意角度的旋转，以便处理有角度的轴网或CAD图块。详见：屏幕旋转。

【跨类型选取】

若激活此状态，则可以同时选取不同类型的构件。详见：跨类型选取。

【实时计算】

布筋状态下，实时计算钢筋，则选中钢筋构件后可以立即查看到计算结果。在工程较大时，实时计算会影响录入标注的速度，此时建议取消实时计算。详见：实时计算。

【截面编辑】

布筋状态下，可以对选中的柱，梁等构件在其截面中添加自定义绘制的拉筋、箍筋等。详见：截面编辑。

相关视频

实体线框 | 平移视图 | 局部放大 | 实时缩放 | 满屏显示
旋转视图 | 相关构件 | F3偏移窗口 | F4显示名称 | 位置修改
截面编辑 | 钢筋实时计算 | 显示控制 | 背景色 | CAD图形
局部显示 | 跨类型选取